**У Т В Е Р Ж Д А Ю**

**Командир войсковой части 63354**

**генерал-майор**

**А. Завизьон**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2011г.

**ПЛАН-КОНСПЕКТ**

**Тема: «Основы организации погрузно-разгрузочных работ»**

**Учебные вопросы:**

1. Организация хранения вещевого имущества на складе части и в подразделении
2. Продление сроков службы технических средств продовольственной службы

**Время:** 80 мин.

**Место:** Вещевой склад части

**Метод:** Практическое занятие

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Учебный вопрос** | **Время** | **Краткое содержание учебного вопроса** | **Действия обучаемых** |
|  |  | Соприкасающиеся поверхности горловины котла и крышки должны быть ровными и чистыми. При неплотном прилегании крышки в движении кухни пища может расплескиваться, а образующиеся пары при кипении будут выходить из котла, минуя паровыпускной клапан или турбину.  Для предотвращения деформации крышек и стенок котлов, которые оборудованы паровыпускными клапанами, необходимо постоянно следить, что б риски на клапанах, предусмотренные для сообщения с атмосферой, не засорялись, так как особенно в зимних условиях пища может быстро остывать, а хорошо притертые клапаны и плотно прилегающие к горловине котлов резиновые прокладки могут создать условия для образования вакуума(разрежения) внутри котла, в результате чего за счет движения наружного воздуха котлы и крышки могут быть повреждены (получить вмятины).  Перед раздачей пищи верх котлов кухонь должен быть очищен от пыли, грязи и следов пищи. После раздачи пищи котлы должны быть тщательно очищены и вымыты горячей водой. Через каждые пять дней следует очищать дымовые трубы от нагара сажи, а один раз в месяц очищать наружные стенки котлов от нагара сажи с наружной стороны и прочищать дымоходы от сажи и золы. Шкафы, столы и ящики для продовольствия и принадлежностей должны постоянно содержаться в чистоте, в них не должно быть посторонних предметов, мусора. Принадлежности должны укладываться только чистыми.  ОСОБЕННОСТИ СЕЗОННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ  Зимний и летний период эксплуатации полевых технических средств ПС определяется наступлением устойчивой температуры воздуха соответственно ниже или выше 5 оС. Полевые технические средства ПС подготавливаются к сезону эксплуатации водителями, поварами, пекарями под руководством командиров подразделений и начальников ПС части. |  |
| 3. ЗАКЛЮ-ЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ | 5 мин. | Отвечаю на вопросы обучаемых, разъясняю непонятные вопросы, задаю контрольные вопросы, проверяю усвоение требований руководящих документов обучаемыми. | Задают вопросы, отвечают на вопросы. |

**ПОМОЩНИК КОМАНДИРА ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 63354 ПО МТО**

**подполковник**

**С. Семенов**